**哈尔滨群勤环保科技有限公司**


2022年4季度环境行为白皮书

**2023年1月5日**

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，根据我公司的实际生产情况，制定污染物排放自行监测方案，并严格执行。

**一、公司基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称（原） | 哈尔滨桑德群勤环保科技有限公司 |
| 单位名称 （现） | 哈尔滨群勤环保科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91230111672129173Q |
| 法定代表人 | 于海龙 |
| 生产地址 | 哈尔滨市呼兰区沈家镇吉堡村 |
| 联系人 | 王东辉 |
| 联系方式 | 55296976 |
| 生产经营和管理服务主要内容 | 废旧家电回收拆解，并对金属边废料塑料分拣。 |
| 主要产品 | 废金属类、塑料类、线路板类、玻璃类、其他废弃零部件 |
| 生产规模 | 年核定量：五大类废旧家电136.2万台、其他类小型电子类废弃物5.05万吨。 |



**二、排污信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 排污许可证管理类别 | 简化管理 |
| 主要污染物及特征污染物名称 | 粉尘、颗粒物、噪声 |
| 排放方式 | 有组织排放 |
| 排放口数量 | 5个 |
| 排放口分布情况 | 电视电脑拆解车间、CRT切屏间、洗衣机空调拆解车间、冰箱拆解车间、塑料粉碎车间 |
| 粉尘颗粒物排放浓度 | 3.47-5.4mg/m³ |
| 污染物排放总量 | 0.048吨 |
| 污染物排放超标情况 | 不超标 |
| 污染物排放标准 | GB8978-1996 |
| 核定的污染物排放总量：烟（粉）尘 | 0.96吨/年 |
| 排放方式及排放去向  **三、防治污染设施的建设和运行情况** | 经（布袋、滤筒、活性碳）除尘器过滤后由15米高空排气筒排放 |


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染防治设施名称 | 布袋除尘器、滤筒除尘器、高排气筒 | | 处理污染物来源 | 生产作业 | 实际处理量 （立方米/小时） |
| 设计处理能力（立方米/小时) | 电视电脑拆解车间除尘器 | 27000 | 实际处理量（立方米/小时） | 电视电脑拆解车间除尘器 | 21600 |
| CRT切屏间除尘器 | 30000 | CRT切屏间除尘器 | 24000 |
| 洗衣机空调拆解车间除尘器 | 50000 | 洗衣机空调拆解车间 | 40000 |
| 冰箱冰柜拆解车间除尘器 | 35000 | 冰箱冰柜拆解车间 | 28000 |
| 塑料破碎车间除尘器 | 30000 | 塑料破碎车间 | 24000 |
| 设施日常运转小时数 | | 8 | 运行率（%） | | 100% |
| 设施日应运转小时数 | | 8 |
| 处理前污染物浓度 | 电视电脑拆解车间除尘器 | 11.78（mg/m3) | 运行率（%） | | 100% |
|  | 电视电脑CRT切割除尘器 | 3.3（mg/m3) | |  |
| 洗衣机空调拆解车间除尘器 | 3.96（mg/m3) | |
| 冰箱冰柜拆解车间除尘器 | 16.67（mg/m3) | |
| 塑料破碎车间除尘器 | 31.91（mg/m3) | |
| 处理后污染物浓度 | | 电视电脑拆解车间除尘器 | | ＜1.0（mg/m3) |
| 电视电脑CRT切割除尘器 | | <1.0（mg/m3) |
| 洗衣机空调拆解车间除尘器 | | ＜1.0（mg/m3) |
| 冰箱冰柜拆解车间除尘器 | | ＜1.0（mg/m3) |
| 塑料破碎车间除尘器 | | ＜1.0（mg/m3) |

|  |  |
| --- | --- |
| 污染防治设施建设情况 | 除尘器、滤筒、活性炭吸附塔、高空排放筒 |
| 污染防治设施运行情况 | 制订年度设备检修计划，按计划定期维护保养，发现及时维修，目前各污染防治设施运行状况良好。 |

**四、建设项目环境影响评介及其他环境保护行政证可情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 建设项目环境影响评价情况 | 2015年4月由哈尔滨工业大学编制的《电子类废弃物收集、拆解、处置扩产增容项目《环境影响报告书》编号：国环评证甲字第1702号 |
| 其他环境保护许可情况 | 无 |





**五、突发事件应急预案**

|  |  |
| --- | --- |
| **突发事件应急预案编制及备案情况** | 编制《哈尔滨市群勤环保技术服务有限公司突发环境事件应急预案》并在哈尔滨市呼兰区环境保护局备案，备案编号： 230111-2021-002L |

**六、其他应公开的信息**

|  |  |
| --- | --- |
| **行政处罚种类** | 无 |
| **行政处罚金额** | 无 |

1. **年度环境监测计划**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **监测要求来源** | **产污节点** | **监测点位** | **检测指标** | **执行标准** | **监测频次** |
| 环评、规范 | CRT拆解 | 尾气处理设施排气筒 | 颗粒物、铅及化合物 | GB16297 | 2次/年 |
| 环评、规范 | 洗衣机拆解 | 尾气处理设施排气筒 | 颗粒物 | 1次/年 |
| 环评、规范 | 机械冰箱破碎 | 尾气处理设施排气筒 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 1次/年 |
| 环评、规范 | 液晶屏拆解 | 尾气处理设施排气筒 | 颗粒物、汞及化合物 | 2次/年 |
| 环评、规范 | 墨粉收集 | 尾气处理设施排气筒 | 颗粒物 | 1次/年 |
| 环评、规范 | 塑料干法破碎、无水洗 | 尾气处理设施排气筒 | 颗粒物 | 1次/年 |
| 环评、规范 | / | 企业边界 | 颗粒物 | 1次/年 |
| 规范 | / | 企业废水总排放口 | pH值、化学需氧量、石油类、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷b | GB8978 | 2次/年 |
| 环评 |  | 厂界外1m处 | 厂界噪声 | GB12348-2008 2类区 | 1次/年 |
| 环评 |  | 厂区内和吉堡村地下水 | 重金属：铅、汞、镉、铬、砷 | GBT 14848-2017 地下水质量标准3级 | 2次/年 |
| 环评 |  | 厂区和厂区50m范围内农田的土壤 | 重金属：汞、镉、铬、砷 | GB15618-2018 | 2次/年 |

7.1 对外公布方式：公司网站（www.hqqhb.com/)

7.2 公布内容：企业基本情况、自行监测方案、自行监测结果（监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向）、污染源年度监测报告。

**八、2022年第一次环境检测报告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检测项目** | **采样日期** | **检测日期** | **样品状态** | **检测类别** | **检测环境** | **检测项目** | **检测 结果** | **检测方法标准（检测依据）** | **仪器设备** |
| 1 | 厂区地下水 | 2022.06.2 | 2022.6.4-06.12 | 液态 | 委托检测 | 符合要求 | 汞，mg/L | <0.001 | 生活饮用水标准检验方法，金属指标原子荧光法GB/T5750.6-2006.8.1 | 原子荧光光谱仪 |
| 砷，mg/L | <0.01 | 生活饮用水标准检验方法，金属指标氢化物原子荧光法 GB/T5750.6-2006.6.1 | 原子荧光光谱仪 |
| 镉，mg/L | <0.005 | 生活饮用水标准检验方法，金属指标无火焰原子吸收分光光度法GB/T5750.6-2006.9.1 | 石墨炉原子吸收光谱仪 |
| 铬（六价），mg/L | <0.05 | 生活饮用水标准检验方法，金属指标二苯碳酰二肼分光光度法GB/T5750.6-2006.10.1 | 紫外可见分光光度计 |
| 铅，mg/L | <0.01 | 生活饮用水标准检验方法，金属指标无火焰原子吸收分光光度法GB/T5750.6-2006.11.1 | 石墨炉原子吸收光谱仪 |
| **2** | 吉堡村地下水 | 2022.06.2 | 2022.6.4-06.12 | 液态 | 委托检测 | 符合要求 | 汞，mg/L | <0.001 | 生活饮用水标准检验方法，金属指标原子荧光法GB/T5750.6-2006.8.1 | 原子荧光光谱仪 |
| 砷，mg/L | <0.01 | 生活饮用水标准检验方法，金属指标氢化物原子荧光法 GB/T5750.6-2006.6.1 | 原子荧光光谱仪 |
| 镉，mg/L | <0.005 | 生活饮用水标准检验方法，金属指标无火焰原子吸收分光光度法GB/T5750.6-2006.9.1 | 石墨炉原子吸收光谱仪 |
| 铬（六价），mg/L | <0.05 | 生活饮用水标准检验方法，金属指标二苯碳酰二肼分光光度法GB/T5750.6-2006.10.1 | 紫外可见分光光度计 |
| 铅，mg/L | <0.01 | 生活饮用水标准检验方法，金属指标无火焰原子吸收分光光度法GB/T5750.6-2006.11.1 | 石墨炉原子吸收光谱仪 |
| 3 | 厂区内土壤 | 2022.06.2 | 2022.6.4-06.12 | 固态 | 委托检测 | 符合要求 | 镉，mg/kg | 0.2 | 土壤质量，铅、镉的测定，石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 | 石墨炉原子吸收光谱仪、分析天平 |
| 汞，mg/kg | 0.242 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第1部分:土壤中总汞的测定 GB/T22105.1-2008 | 原子荧光光谱仪、 分析天平 |
| 砷，mg/kg | 7.84 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T22105.2-2008 | 原子荧光光谱仪、 分析天平 |
| 铬，mg/kg | 55 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2009 | 火焰原子吸收光谱仪、分析天平 |
| 4 | 厂区外 东侧农田  土壤 | 2022.06.2 | 2022.6.4-06.12 | 固态 | 委托检测 | 符合要求 | 镉，mg/kg | 0.22 | 土壤质量，铅、镉的测定，石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 | 石墨炉原子吸收光谱仪、分析天平 |
| 汞，mg/kg | 0.236 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第1部分:土壤中总汞的测定 GB/T22105.1-2008 | 原子荧光光谱仪、 分析天平 |
| 砷，mg/kg | 8.1 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T22105.2-2008 | 原子荧光光谱仪、 分析天平 |
| 铬，mg/kg | 53 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2009 | 火焰原子吸收光谱仪、分析天平 |
| 5 | 洗衣机拆解排气筒 | 2022.06.2 | 2022.6.4-06.12 | / | 委托检测 | 符合要求 | 标态干废气流Nm3/h | 净化后 2573 | 固定污染源排气中颗料物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996 固定污染源废气，低浓度颗粒物的测定，重量法HJ836-2017 | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪、恒温恒湿称重系统等 |
| 排放浓度结果mg/m3 | 净化后 5.27 |
| 排放速率结果kg/h | 净化后 0.0136 |
| 最高允许排放浓度，mg/m3 | 颗粒物 120 |
| 非甲烷总烃 120 |
| 排气筒高度m | 颗粒物 15 |
| 6 | 机械冰箱破碎排气筒 | 2022.06.2 | 2022.6.4-06.12 | / | 委托检测 | 符合要求 | 标态干废气流Nm3/h | 颗粒物净化后 2565 | 固定污染源排气中颗料物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ836-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017 | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪、手持温湿度计、恒温恒湿称重系统、气相色谱仪等。 |
| 排放浓度结果mg/m3 | 颗粒物净化后 4.13 |
| 非甲烷总烃净化后7.383 |
| 排放速率结果kg/h | 颗粒物净化后 0.0106 |
| 非甲烷总烃净化后 0.0189 |
| 最高允许排放浓度，mg/m3 | 颗粒物 120 |
| 非甲烷总烃 120 |
| 排气筒高度m | 颗粒物 15 |
| 7 | CRT拆解排气筒 | 2022.06.2 | 2022.6.4-06.12 | / | 委托检测 | 符合要求 | 标态干废气流Nm3/h | 颗粒物净化后 2571 | 固定污染源排气中颗料物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996 固定污染源废气，低浓度颗粒物的测定，重量法HJ836-2017 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质普法HJ657-2013 | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪、恒温恒湿称重系统等 |
| 排放浓度结果mg/m3 | 颗粒物净化后 5.35 |
| 排放浓度结果mg/m3排放速率结果kg/h | 颗粒物净化后 0.0138 |
| 最高允许排放浓度，mg/m3 | 颗粒物 120 |
| 排气筒高度m | 颗粒物 15 |
| 8 | CRT切割排气筒 | 2022.06.2 | 2022.6.4-06.12 | / | 委托检测 | 符合要求 | 标态干废气流Nm3/h | 颗粒物净化后 2564 | 固定污染源排气中颗料物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996 固定污染源废气，低浓度颗粒物的测定，重量法HJ836-2017 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质普法HJ657-2013 | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪、恒温恒湿称重系统等 |
| 排放浓度结果mg/m3 | 颗粒物净化后 5.35 |
| 前及其化合物净化后<0.7 |
| 排放速率结果kg/h | 颗粒物净化后 0.00905 |
| 最高允许排放浓度，mg/m3 | 颗粒物 120 |
| 最高允许排放浓度，mg/m3排气筒高度m | 铅及其化合物 0.70 |
| 排气筒高度m | 颗粒物 15 |
| 8 | 塑料干法破碎无水洗排气筒 | 2022.06.2 | 2022.6.4-06.12 | / | 委托检测 | 符合要求 | 标态干废气流m3/h | 净化后 2567 | 固定污染源排气中颗料物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996 固定污染源废气，低浓度颗粒物的测定，重量法HJ836-2017 | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪、恒温恒湿称重系统等 |
| 排放浓度结果mg/m3 | 颗粒物净化后 5.323 |
| 排放速率结果kg/h | 颗粒物净化后 0.0137 |
| 最高允许排放浓度，mg/m3 | 颗粒物 120 |
| 排气筒高度m | 颗粒物 15 |
| 9 | 厂界噪声 | 2022.06.2 | 2022.6.4-06.12 | / | 委托检测 | 符合要求 | 测量值Leq[dB(A)] | 噪声排放值  Leq[dB(A)] | 排放限值  Leq[dB(A)] | 评价 |
| 51 | 51 | 60 | 达标 |
| 50 | 50 | 60 | 达标 |
| 50 | 50 | 60 | 达标 |
| 51 | 51 | 60 | 达标 |
| 10 | 外空 | 2022.06.2 | 2022.6.4-06.12 | / | 委托检测 | 符合要求 | 主导风向 | 采样点位及检测结果（下风向） | 环境空气，总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T15432-1995 大气污染物无组织排放监测技术导则HJ/T55-2000 | 空气/智能TSP综合采样器、分析天平等 |
| 颗粒物，mg/m3 | 0.15 |
| 平均风速（m/s) | 3.5 |
| 大气压(kpa) | 99.6 |
| 主导风向 | 西北风 |

**2022年第二次环境检测报告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检测项目** | **采样日期** | **检测日期** | **样品状态** | **检测类别** | **检测环境** | **检测项目** | **检测 结果** | **检测方法标准（检测依据）** | **仪器设备** |
| 1 | 厂区地下水 | 2022.09.16 | 2022.9.17-09.23 | 液态 | 委托检测 | 符合要求 | 汞，mg/L | <0.001 | 生活饮用水标准检验方法，金属指标原子荧光法GB/T5750.6-2006.8.1 | 原子荧光光谱仪 |
| 砷，mg/L | <0.01 | 生活饮用水标准检验方法，金属指标氢化物原子荧光法 GB/T5750.6-2006.6.1 | 原子荧光光谱仪 |
| 镉，mg/L | <0.005 | 生活饮用水标准检验方法，金属指标无火焰原子吸收分光光度法GB/T5750.6-2006.9.1 | 石墨炉原子吸收光谱仪 |
| 铬（六价），mg/L | <0.05 | 生活饮用水标准检验方法，金属指标二苯碳酰二肼分光光度法GB/T5750.6-2006.10.1 | 紫外可见分光光度计 |
| 铅，mg/L | <0.01 | 生活饮用水标准检验方法，金属指标无火焰原子吸收分光光度法GB/T5750.6-2006.11.1 | 石墨炉原子吸收光谱仪 |
| **2** | 吉堡村地下水 | 2022.09.16 | 2022.9.17-09.23 | 液态 | 委托检测 | 符合要求 | 汞，mg/L | <0.001 | 生活饮用水标准检验方法，金属指标原子荧光法GB/T5750.6-2006.8.1 | 原子荧光光谱仪 |
| 砷，mg/L | <0.01 | 生活饮用水标准检验方法，金属指标氢化物原子荧光法 GB/T5750.6-2006.6.1 | 原子荧光光谱仪 |
| 镉，mg/L | <0.005 | 生活饮用水标准检验方法，金属指标无火焰原子吸收分光光度法GB/T5750.6-2006.9.1 | 石墨炉原子吸收光谱仪 |
| 铬（六价），mg/L | <0.05 | 生活饮用水标准检验方法，金属指标二苯碳酰二肼分光光度法GB/T5750.6-2006.10.1 | 紫外可见分光光度计 |
| 铅，mg/L | <0.01 | 生活饮用水标准检验方法，金属指标无火焰原子吸收分光光度法GB/T5750.6-2006.11.1 | 石墨炉原子吸收光谱仪 |
| 3 | 厂区内土壤 | 2022.09.16 | 2022.9.17-09.23 | 固态 | 委托检测 | 符合要求 | 镉，mg/kg | 0.16 | 土壤质量，铅、镉的测定，石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 | 石墨炉原子吸收光谱仪、分析天平 |
| 汞，mg/kg | 0.24 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第1部分:土壤中总汞的测定 GB/T22105.1-2008 | 原子荧光光谱仪、 分析天平 |
| 砷，mg/kg | 7.42 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T22105.2-2008 | 原子荧光光谱仪、 分析天平 |
| 铬，mg/kg | 47 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2009 | 火焰原子吸收光谱仪、分析天平 |
| 4 | 厂区外 东侧农田  土壤 | 2022.09.16 | 2022.9.17-09.23 | 固态 | 委托检测 | 符合要求 | 镉，mg/kg | 0.16 | 土壤质量，铅、镉的测定，石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 | 石墨炉原子吸收光谱仪、分析天平 |
| 汞，mg/kg | 0.255 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第1部分:土壤中总汞的测定 GB/T22105.1-2008 | 原子荧光光谱仪、 分析天平 |
| 砷，mg/kg | 7.14 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T22105.2-2008 | 原子荧光光谱仪、 分析天平 |
| 铬，mg/kg | 41 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ491-2009 | 火焰原子吸收光谱仪、分析天平 |
| 排放浓度结果mg/m3 | 颗粒物净化后 4.13 |  |  |
| 非甲烷总烃净化后7.383 |
| 排放速率结果kg/h | 颗粒物净化后 0.0106 |
| 非甲烷总烃净化后 0.0189 |
| 最高允许排放浓度，mg/m3 | 颗粒物 120 |
| 非甲烷总烃 120 |
| 排气筒高度m | 颗粒物 15 |
| 5 | CRT切割排气筒 | 2022.09.16 | 2022.9.17-09.23 | / | 委托检测 | 符合要求 | 标态干废气流Nm3/h | 颗粒物净化后 3275 | 固定污染源排气中颗料物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996 固定污染源废气，低浓度颗粒物的测定，重量法HJ836-2017 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质普法HJ657-2013 | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪、恒温恒湿称重系统等 |
| 排放浓度结果mg/m3 | 颗粒物净化后 55.8 |
| 铅及其化合物净化后<0.7 |
| 排放速率结果kg/h | 颗粒物净化后 0.183 |
| 最高允许排放浓度，mg/m3 | 颗粒物 120 |
| 最高允许排放浓度，mg/m3排气筒高度m | 铅及其化合物 0.70 |
| 排气筒高度m | 颗粒物 15 |

**九、2022年4季度危险废物产生及处置情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废物名称 | 产生量（吨） | 处置量（吨） | 库存量（吨） | 处置去向 | 处置方式 |
| 电路板 | 79.823 | 92.762 | 0 | 阳泉中恒华远环保科技有限公司、吉林省厚德再生资源有限公司、临汾市久环环保科技开发有限公司 | 综合利用 |
| CRT锥玻璃 | 307.179 | 349.07 | 6.859 | 天津仁新玻璃材料有限公司 | 综合利用 |
| 荧光粉 | 0.432 | 0 | 1.774 | - | 贮存 |
| 矿物油 | 1.652 | 5.167 | 0 | 安达市先锋化工有限公司 | 贮存 |